消防员电梯附加要求包括：

(1)工作温度，对防火前室(环境)的要求，井道和底坑的防水、排水要求；

(2)对供电电源的要求，供电的转换要求；

(3)对消防服务通讯系统的要求；

(4)轿厢和层站的控制装置要求；

(5)对于放置驱动主机和相关设备的任何区间，以及防火分区外的所有电梯设备区间之间的连接保护要求；

(6)消防员电梯优先召回阶段和消防服务阶段的功能说明；

(7)消防员电梯从内部和外部救援被困人员的方法、救援程序说明；

(8)消防员电梯涉及消防服务的电气控制部分的说明。